Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn.

*„Dostawa samojezdnych urządzeń koszących”*

dla Działu Zieleni Miejskiej „Zakładu Komunalnego” Sp. z o.o. w Opolu

**Kod CPV**

**16310000-1 kosiarki**

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do bazy Działu Zieleni Miejskiej „Zakładu Komunalnego” Sp. z o.o. w Opolu trzech samojezdnych urządzeń koszących (traktorów ogrodowych), dokonanie uruchomienia, przekazanie Zamawiającemu dokumentów urządzeń, przeszkolenie pracowników oraz udzielenie gwarancji.

Przedmiot zamówienia obejmuje również serwis gwarancyjny samojezdnych urządzeń koszących.

1. **Elementy dostawy i charakterystyka**

**2.1. Samojezdne urządzenie koszące ilość: 2 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** |
| 1. | szerokość robocza |  nie większa niż 120 cm |
| 2. | wysokość koszenia |  min. 25 mm |
| 3. | napęd |  silnik Diesel, min 2 cylindry |
| 4. | pojemność kosza |  min. 400 dm3 |
| 5. | układ jezdny |  zerowy promień skrętu |
| 6. | napęd skrzyni |  Hydrostatyczny |
| 7. | wysokość podnoszenia |  wysyp min. 170 cm |
| 8. | ilość noży |  min. 2 |
| 9. | sposób podłączenia |  wałek kosiska |

**2.2. Samojezdne urządzenie koszące ilość: 1 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** |
| 1. | Powierzchnia koszenia trawnika | od 6000 m2 do 10000 m2 |
| 2. | Szerokość koszenia  | od 90 cm do 125 cm. |
| 3. | Wysokość koszenia  | od 30 mm do 110 mm |
| 4. | Skrzynia biegów  | Hydrostatyczna |
| 5. | Moc znamionowa | nie większa niż 22,0 KM |
| 6. | Pojemność skokowa  | nie większa 850 cm3 |
| 7. | Silnik | spalinowy  |
| 8. | Pojemność kosza na trawę  |  do 360 l. |
| 9. | Zbieranie pokosu |  tak, kosz |
| 10 | Technika koszenia |  wyrzut tylny |

1. **Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia**
2. Oferowane urządzenia nie mogą być prototypami i muszą pochodzić z produkcji seryjnej.
3. Dostarczone urządzenia koszące muszą być wykonane wyłącznie z nowych części, w sposób zgodny z przepisami dopuszczającymi do stosowania w Unii Europejskiej, potwierdzony deklaracją zgodności WE i oznaczeniem CE (Conformité Européenne) na wyrobie oraz muszą być przystosowane do eksploatacji w warunkach klimatycznych Polski.
4. Nie dopuszcza się urządzeń koszących wykorzystywanych do celów demonstracyjnych.
5. Wymagany rok produkcji nie wcześniejszy niż 2020.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie miasta Opola, na własny koszt i ryzyko.
7. Wykonawca w dniu dostawy przeszkoli, w miejscu dostawy przedmiotu zamówienia, co najmniej dwóch pracowników w zakresie zasad użytkowania, obsługi i konserwacji dostarczonego przedmiotu zamówienia. Czas trwania szkolenia - co najmniej 2 godziny.
8. Do przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
9. instrukcje obsługi w języku polskim;
10. karty gwarancyjne w języku polskim;
11. katalogi części zamiennych.
12. Wykonawca udzieli gwarancji na urządzenia koszące na 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego bez uwag.
13. Warunki serwisu:
14. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji (wynoszącego 24 miesiące), w ramach wynagrodzenia umownego udzieli serwisu na samojezdne urządzenia koszące (traktor ogrodowy);
15. w ramach serwisu samojezdnych urządzeń koszących (traktorki ogrodowe) Wykonawca dokonywał będzie przeglądu wraz z konserwacją, co najmniej raz na 12 miesięcy.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu pełen serwis w punkcie serwisowym, autoryzowanym przez producenta urządzeń koszących.

1. Termin dostawy: zgodny z ofertą, 20 dni od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

……………………………………..

(podpis osoby sporządzającej

 opis przedmiotu zamówienia)

 ………………………………………….

 (podpis kierownika Zamawiającego)